皮肤镜
数量1台
总预算19万
申请科室：皮肤科
技术要求：对人体皮肤及皮肤附属器病变组织进行多维度多模态放大拍摄、实时动态观察，拍照采集皮肤镜影像图片，可进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，打印图文报告。镜头放大原理为光学定焦，镜头倍率≥20X；皮肤镜感光原件尺寸≥1/2Color CMOS，需要提供药监局或其指定检测机构盖章的技术要求或检验报告证明。
其它要求：
1、设备设计使用年限≥10年，提供设备铭牌相关证明；
2、如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求线上采购；
3、保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月；
4、采购方式：政采云医疗专区下单。
附件包括但不限于：
[bookmark: _GoBack]1、电脑1台：配置要求不低于：1T硬盘、16G内存、i5处理器，显示器≥21"，显示分辨率≥2K；
2、 彩色激光打印机1台。
3、 专用台车1台，支持可升降操作。

