LED屏参数与商务要求
一、具体参数
	LED屏参数
	1、 显示屏：
★1.屏大小约为：2.88*1.76=5.07平方米
★2.点间距≤1.25mm（P1.25），采用SMD黑灯，像素构成1R1G1B，像素密度≥640000dot/㎡；（提供带CMA或CNAS标识的检测报告）
[bookmark: _GoBack]3.显示单元箱体重量小于7.8KG，支持以落地，壁挂，背条安装，支持大小箱体拼装，满足不同尺寸需求；
4.电源采用110-240V宽电压，适应电网电压更广，电源功率因数≥0.95，转换效率不低于86%；
★5.亮度≥500nit（0-100%无级可调），最高对比度≥10000:1；色温：标准8300K，范围不小于1000-13000K连续可调，调节步长100K，刷新频率≥3840Hz。
6.产品支持智能节电功能，平均功耗≤130W/㎡（提供带CMA或CNAS标识的检测报告）
7.显示单元平整度≤0.05mm，显示单元间隙≤0.05mm；模组平整度≤0.05mm，模组间隙≤0.05mm，支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除，具有单点、模块级亮度、色度校正功能；
8.蓝光危害辐亮度≤5.7W/㎡/sr，对人眼无伤害。
9.电源输入端对外壳在AC1.5KV的条件下，测试1分钟后，无击穿、飞弧或超漏现象；工作电压100-240V ,在输入1.1倍额定电压下，泄露电流≤1mA；
10.产品通过拉力测试，测试值不低于7500N/㎡，压力测试，测试值不低于5500N/㎡；
11.所投产品须符合国家3C认证要求。

推荐品牌：艾比森、三思、或其他同档次品牌

二、视频处理器：
★1.支持多路输入接口：包括但不限于1路DVI，1路HDMI，1路VGA，1路USB，1路CVBS，以满足各类前端信号接入需求；（提供带CMA或CNAS标识的检测报告）
2.发送卡和视频处理器二合一，减少系统连线，有效提升系统的稳定性及兼容性；
3.支持插入U盘播放，最大支持1920x1080@60Hz视频输入；
4.设备前面板配备直观的 LCD 显示界面，可实时显示型号、ip地址、窗口及信号源的分辨率、网口的状态、屏幕大小及帧频、USB 连接或网线连接状态和屏体亮度等信息；
5.支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。
6.支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节。
7.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
8.支持通过设备旋转按钮实现快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体；
9.支持不少于 4个千兆网口输出，最大带载可达260万像素。
10.支持创建不少于6个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
11、支持通过中控设备进行统一控制。
三、框架结构：
根据LED显示屏定制加厚钢结构安装框架、铝合金边框、全套阻燃线材。
4、 网线：
3. 六类网线，根据会议室定制，走线规整隐蔽
。
5、 音频线：
应包含音频线，可与会议室多媒体、功放连接使用。
6、 供电电缆：
应包含供电电缆，根据会议室布线。
7、 配电箱：
定制配电箱，荷载功率≥10KW，可实现过流、短路保护，可实现手动上断电、PLC上电、关电功能。
8、 辅材、运输及安装施工
应包含辅材、运输及安装施工所需费用。


二、商务要求：
1、供应商必须填写货物配置清单及整体设计方案效果图（包含线路走势）并盖章上传；本项目所有带★核心技术参数对应的检测报告复印件，须随货物配置清单一并作为响应附件上传；未上传货物配置清单或对应检测报告的，其响应文件按无效响应处理。 
2、售后服务及质保。设备验收合格后免费提供3年整机质保（含灯珠、电源、控制系统全保）。质保期内，供应商需提供30分钟内电话响应，2小时内免费上门服务。在质保期内提供免费软件升级，设备出现的质量问题，乙方应在24小时内免费给予更换零部件。在产品维修过程，24小时内无法修复故障的，为不影响用户使用，供应商须向用户提供备件直至产品修复完成。
3、项目承包方式：本项目为交钥匙工程。供应商须负责本项目全部设备供货、运输、现场安装、系统集成、调试、试运行、验收、辅材配套、线材布设及后期质保等全部工作，项目涉及的人工、材料、运输、机械、管理、税费等所有费用均包含在报价内，采购人不再另行支付任何费用，现场规范施工，无尘安装、保护现场环境，完工清理干净。
4、合同签订和供货验收。中标后7日内中标单位到使用单位签订合同。中标单位应提供运输服务并承担运费，在采购合同签订后30日内派人到采购方指定地点现场交货、安装、调试并完成验收，验收标准：整屏无色差、无死灯、无亮点暗点、无闪烁、拼接平整、画面高清统
5、付款方式。完成验收后，由供货商提供合同金额100%发票，采购方进行一次性付款。 
6、其他要求。采购方可委托省、市级质量监督检测机构进行质量检测，如检测结果不符合要求或国家标准，弄虚作假，以次充好与承诺不符，将给予退货并终止合同，并处合同总价20%违约金。使用后如因质量问题造成损失，中标供应商需要承担买方损失的赔偿等责任。

